	Раздел 2. Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства

	2.1. К классу I относятся:
2.1.1. Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом более 1 миллиона т/год чугуна и стали.
2.1.2. Производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и других цветных металлов) в количестве более 3 тысяч т/год.
2.1.3. Производство по выплавке чугуна непосредственно из руд и концентратов при общем объеме доменных печей от 1,5 тысяч куб. м.
2.1.4. Производство стали мартеновским и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и другие цеха по переработке отходов) при выпуске основной продукции в количестве от 1 миллиона т/год.
2.1.5. Производство по выплавке цветных металлов непосредственно из руд и концентратов (в том числе свинца, олова, меди, никеля).
2.1.6. Производство алюминия способом электролиза расплавленных солей алюминия (глинозема).
2.1.7. Производство по выплавке спецчугунов; производство ферросплавов.
2.1.8. Производство по агломерированию руд черных и цветных металлов и пиритных огарков.
2.1.9. Производство глинозема (окиси алюминия).
2.1.10. Производство ртути и приборов с ртутью (ртутных выпрямителей, термометров, ламп и других приборов с ртутью).
2.1.11. Коксохимическое производство (коксогаз).

	2.2. К классу II относятся:
2.2.1. Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей от 500 до 1,5 тысяч куб. м.
2.2.2. Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом мощностью до 1 миллиона т/год чугуна и стали.
2.2.3. Производство стали мартеновским, электроплавильным и конверторным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и другие цеха по переработке отходов) при выпуске основной продукции в количестве до 1 миллиона т/год.
2.2.4. Производство магния (всеми способами, кроме хлоридного).
2.2.5. Производство чугунного фасонного литья в количестве более 100 тысяч т/год.
2.2.6. Производство по выжигу кокса.
2.2.7. Производство свинцовых аккумуляторов.
2.2.8. Производство воздушных судов, техническое обслуживание.
2.2.9. Производство колесных транспортных средств и их компонентов.
2.2.10. Производство стальных конструкций.
2.2.11. Производство вагонов с литейным и покрасочным цехами.
2.2.12. Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и других цветных металлов) в количестве от 2 тысяч до 3 тысяч т/год.

	2.3. К классу III относятся:
2.3.1. Промышленные объекты по производству и вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и других цветных металлов) в количестве от 1 тысячи до 2 тысяч т/год.
2.3.2. Производство по размолу томасшлака.
2.3.3. Производство сурьмы пирометаллургическим и электролитическим способами.
2.3.4. Производство чугунного фасонного литья в количестве от 20 тысяч до 100 тысяч т/год.
2.3.5. Производство цинка, меди, никеля, кобальта способом электролиза водных растворов.
2.3.6. Производство металлических электродов (с использованием марганца).
2.3.7. Производство фасонного цветного литья под давлением мощностью 10 тысяч т/год (9,5 тысяч т литья под давлением из алюминиевых сплавов и 500 т литья из цинковых сплавов).
2.3.8. Производство люминофоров.
2.3.9. Метизное производство.
2.3.10. Производство санитарно-технических изделий.
2.3.11. Производство мясомолочного машиностроения.
2.3.12. Производство шахтной автоматики.
2.3.13. Шрифтолитейные заводы (при возможных выбросах свинца).
2.3.14. Производство щелочных аккумуляторов.
2.3.15. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов при отсутствии цехов химической обработки руд.
2.3.16. Судоремонтные предприятия.
2.3.17. Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей менее 500 куб. м.
2.3.18. Производство по вторичной переработке алюминия до 30 тысяч т/год с использованием барабанных печей для плавки алюминия и роторных печей для плавки алюминиевой стружки и алюминиевых шлаков.

	2.4. К классу IV относятся:
2.4.1. Производство по обогащению металлов без горячей обработки.
2.4.2. Производство кабеля.
2.4.3. Производство чугунного фасонного литья в количестве от 10 тысяч до 20 тысяч т/год.
2.4.4. Промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и других цветных металлов) в количестве до 1 тысячи т/год.
2.4.5. Производство тяжелых прессов.
2.4.6. Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и других машин и приборов электротехнической промышленности) при наличии литейных и других горячих цехов.
2.4.7. Производство по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.
2.4.8. Производство металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10 тысяч т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) литьем.
2.4.9. Производство металлических электродов.
2.4.10. Шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца).
2.4.11. Типографии с применением свинца.
2.4.12. Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья.
2.4.13. Полиграфические комбинаты.

	2.5. К классу V относятся:
2.5.1. Производство котлов.
2.5.2. Производство пневмоавтоматики.
2.5.3. Производство металлоштампов.
2.5.4. Производство приборов для электрической промышленности (электроламп, фонарей и других приборов для электрической промышленности) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути.
2.5.5. Производство координатно-расточных станков.
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